**Initialisation du système**

HIGH LEVEL

**Accept()**

**Write()**

**Read()**

**Write()**

**Read()**

**Write()**

LOW LEVEL

**Connect()**

**Read()**

OK

Connection

Nombre de capteurs sur 4 octets

**Write()**

OK

**Read()**

Nombre d’octet de se capteur

OK

**Write()**

**Read()**

Même chose pour les actionneurs

**Pour tous les capteurs**

**Execution**

**Trame TCP en exécution**

C 20  : 5  ; 2  ; 3

Valeur 3 du capteur 20

Valeur 2 du capteur 20

Valeur 1 du capteur 20

Numéro de capteur